1. **采购项目名称**：保定市气象局机房和业务室供电系统改造采购

二、**采购预算**：9.5万元

三、**采购明细**：10kups两套及线路改造，另10K ups机头一个

**四、设备有关事项**：

机头参数：

工频在线式UPS

额定功率：10kVA/8kw

工作方式：在线式供电，静态旁路开关（不间断切换），双重转换技术。

输入相数：三相+N+G

输入电压 380Vac±25%

输入频率：50Hz±10%，60Hz±10%

输出电压 220Vac±1%（稳态负载），220Vac±5%（负载波动）

直流输入：192VDC

环境参数：运行环境温度0-40℃，运行环境温度20-90%，噪声50db@距离1米

电池：

电池节数：16PCS，

电池类型：12V/100Ah,

后备时间：>4小时。

含电池柜及相应线材

\*需现场勘察并根据要求提供合理的改造方案。

**五、安装地址**：安国市气象局、望都县气象局

备注：安国市气象局采取局站分离模式，两个机房和业务室供电系统需要改造，另望都县气象局ups机头年久失修，需要更新。